CMS89F6395 DEMO说明

**一、演示内容**

演示检测触摸及专用模块LCD显示。

**二、优势**

1、芯片抗干扰能力卓越, 在VDD与GND间仅接104的情况下，阻容降压电路、开关电源电路、变压 器降压电路EFT测试均能过欧标4000V。

2、芯片内置8COM\*19SEG的LCD模块。

3、芯片内置8COM\*11SEG的LED模块与LCD管脚互用。

4、LED和LCD显示都无需外接电阻。

**三、操作说明**

1、上电蜂鸣器鸣叫一声，背光亮，LCD屏无显示，进入关机状态。


2、关机状态仅K1有效，其余按键无效。

3、K1按一次开机，显示时间倒计时，默认时间2:00,并显示“手动搅拌”，当前温度。



4、开机下，K3和K4有效，K3为小时加1，K4为分钟加1，支持长按键操作。

5、开机状态下，K2有效，每按一次切换一个功能，共9种功能。

5、每次有效按键，蜂鸣器响一声，长按键蜂鸣器不响。

上电，蜂鸣器响 按K1一次 按K3小时增加

按K4分钟增加 按K2功能切换，共9种功能