V9.02.17
1、更新数据库
	1)添加型号BAT8A0026G820NB/CMS79FT611C/CMS79FT613C/CMS79FT616C/CMS8H1211/CMS79FT621C/CMS79FT623C/CMS79FT6231C/CMS79FT626C/CMS79FT6261C/
      CMS79F5219/CMS79F5239/CMS8S6990CDE24SS/CMS8S6990CDE20NB/CMS8S6990CDE20SA/CMS8S6990CDE24NA/CMS8M3510CS024
2、更新烧写器固件
	1)添加对以上新型号烧写支持
	2)优化部分CMS79Fxx型号config被误写问题
3、更新主程序，新增功能：加密烧写文件可选择下载一次或不限制次数下载。

V9.02.16
1、更新主程序
	1)添加对ICE8-PRO烧写器支持。ICE8-PRO烧写器不支持下载次数设定，不支持ARM系列芯片烧写。
	2)修复打开V9.02.12之前的版本的软件保存的cfg文件，启动方式会变成自动检测的问题。
	3)修复设置滚码时，16进制数据和10进制数据不同步更新的问题。

2、更新烧写器固件
	1)添加ICE8-PRO烧写器支持。
	2)WRITERV8/WRITERV8 PRO烧写器:
		a、CMS32F0301/CMS32F0332系列，更新快速烧写模式，优化烧写速度。
		b、CMS8S006x系列优化，部分情况下data区加密之后无法解密的问题。
		c、添加CMS79FT72x系列型号支持。
		d、新增对RISC内核系列芯片，在VDD有大电容情况时的烧写优化。
		e、部分ARM系列型号烧写流程优化，降低因烧写过程中断、同时芯片中断程序有MCU复位，而导致芯片无法二次烧写的概率。
		f、优化加密烧写功能，修复bug
	3)WRITER8 LITE烧写器:
		a、优化加密烧写功能，修复bug
		b、添加CMS79FT72x系列型号支持。
	4)ICE8-PRO烧写器烧写器:
		a、添加CMS79FT72x系列型号支持。

3、更新数据库
	1)添加型号CMS69F113E/CMS69F112E/CMS69F623E/CMS69F626E/CMS89F526B/CMS8S006x/CMS79FT723B/CMS79FT726B/CMS79FT728B/CMS79F736B\CMS79F733B\BAT32A228KH80FA/CMS8H3415\CMS8H3416。
	2)删除型号CMS8F0702AD828SP/CMS8F0702A1D828SP。
	3)修改部分型号选项字节，删除3.5V LVR选项，涉及型号:CMS8S589x/CMS8VP070/CMS8S006x/CMS32F0301x/CMS32F0332x
	4)修改CMS8S006x系列，data区空间改为1K，data区WriteProtect空间修改为0x000-0x3FF，跟手册保持一致;修复EXT_RST选择P36、P37时，界面显示异常的问题。
	5)修改CMS79FT72xB选项字节，去掉USART_SEL选项，USART引脚固定选择RD1/RD0。
	6)CMS5108修改默认config配置位，可能导致此前保存的cmx/cfg文件在新版本软件上打开之后校验码不一致。


