主控同步串行端口MSSP:

SPI：
1.SPI模式相关寄存器包括：控制寄存器SSPCON、状态寄存器SSPSTAT。
2.若在CKE置1的从动模式下使用SPI，则必须使能SS引脚控制。

IIC：
1.IIC模式相关寄存器包括：控制寄存器SSPCON、SSPCON2，状态寄存器SSPSTAT，收发缓冲寄存器SSPBUF，移位寄存器SSPSR（不能直接访问），地址寄存器SSPADD和屏蔽寄存器SSPMSK。
2.使用IIC模式时，应将SDA、SCL配置为输入。SDA、SCL配置为输入时，IIC模块将强制让其为漏极开路，故在SDA/SCL线外部应接上拉电阻。
