捕捉/比较/PWM:

捕捉模式:
1.捕捉模式相关寄存器包括：控制寄存器CCPxCON和数据寄存器CCPRxH:CCPRxL，若使用该模式下中断功能，则需要配置寄存器INTCON、PIEx、PIRx。
2.捕捉模式下需要使用TIMER1，故应避免使用TIMER1定时中断功能，以免发生冲突。该模式下，TIMER1不能工作在异步计数器模式。
3.捕捉模式下CCPx引脚应配置为输入，如果CCPx引脚被配置为输出，对该端口的写操作可能引发一个捕捉事件。

比较模式:
1.比较模式相关寄存器包括：控制寄存器CCPxCON和数据寄存器CCPRxH:CCPRxL，若使用该模式下中断功能，则需要配置寄存器INTCON、PIEx、PIRx。
2.比较模式下需要使用TIMER1，故应避免使用TIMER1定时中断功能，以免发生冲突。该模式下，TIMER1不能工作在异步计数器模式。
3.比较模式下CCPx引脚应配置为输出。
4.在比较模式下，当TMR1寄存器值与CCPRX寄存器值匹配时能设置多种发生事件，具体参考用户手册，对CCPx口线状态及中断均有影响。

PWM模式：
1.PWM模式相关寄存器包括：控制寄存器CCPxCON、数据寄存器CCPRxL、TIMER2控制寄存器T2CON及其数据寄存器PR2。
2.PWM模式下CCPx引脚应配置为输出。
3.PWM模式下需要使用TIMER2，故应避免使用TIMER2定时中断功能，以免发生冲突。
4.PWM模式下，注意合理设置脉冲宽度及周期值。当脉冲宽度大于周期值时，输出引脚将保持不变。
5.PWM模式下在确定其频率时，不使用TIMER2的后分频比。
6.PWM频率越高，对应的PR2的值可能会越小，这样分辨率位数也会越小。


