演示内容：演示检测触摸及1/2biasLCD显示

内容优势：芯片抗干扰能力卓越；芯片内置LCD模块，与传统驱动相比省掉每个COM口上的两个电阻。

操作说明：
1、上电背光亮，LCD屏无显示。进入关机状态。
2、关机状态仅K1有效，其余按键无效。
3、K1按一次开机，显示时间倒计时，默认时间2：00，并显示功能“1”，再按一次关机。
4、开机状态下，K2和K3有效，K2为小时加1，K3为分钟加1。支持长按键。



