INT及PORTB电平变化中断:

1.INT外部中断相关寄存器包括：OPTION_REG、INTCON。
2.PORTB电平变化中断相关寄存器包括：INTCON、IOCB。
3.使用PORTB电平变化中断时，除要使能INTCON中RBIE位外，IOCB寄存器的相应位也必须使能，且对应TRISB配置为输入。
4.PORTB电平变化中断能将器件从休眠中唤醒，用户可在中断中通过以下方式清除中断：a、对PORTB进行读或写操作，结束电平不匹配状态；b、将RBIF标志位清零。


