演示内容：演示检测触摸及1/2biasLCD显示和LED显示

内容优势：
1、芯片抗干扰能力卓越；
2、芯片内置LCD模块，与传统驱动相比省掉每个COM口上的两个电阻；
3、芯片内置7COM*11SEG的LED模块，可以自由控制驱动电流；
4、LED和LCD显示都无需外接电阻。

LCD版本操作说明：
1、上电蜂鸣器鸣叫一声，背光亮，LCD屏无显示。进入关机状态。
2、关机状态仅K1有效，其余按键无效。
3、K1按一次开机，时间倒计时，默认时间2：00，并显示功能“1”，再按一次关机。
4、开机且为功能1时，K3和K4有效，K3为小时加1，K4为分钟加1。
5、K2为功能切换键，切换功能1和功能2，功能2显示温度，此状态K3和K4无效。
6、每次有效按键，蜂鸣器响一声。


LED版本操作说明：
1、上电蜂鸣器鸣叫一声，开关灯闪烁，LED屏无显示。进入关机状态。
2、关机状态仅K1有效，其余按键无效。
3、K1按一次开机，时间倒计时，默认时间2：00，并显示功能“1”，再按一次关机。
4、开机且为功能1时，K3和K4有效，K3为小时加1，K4为分钟加1。
5、K2为功能切换键，切换功能1和功能2，功能2显示温度，此状态K3和K4无效。
6、每次有效按键，蜂鸣器响一声。

程序说明：
1、两个版本程序为一个，main.c最上方有LCD和LED不同显示方式的控制。
