LCD软件驱动：

1.LCD驱动模块相关的寄存器包括：控制寄存器LEDCON0、LEDCON1和COM口控制寄存器CONEN。
2.CMS89F62X/22X仅限于驱动1/2 Bias的LCD，只有COM0~COM3，且需由软件来实现驱动。
3.LCD使能位（LCDEN）和LED使能位（LEDEN）不能同时置1。
4.公共口的使能口与方向口的设置需要有先后顺序，必须先使能再改变方向输出，因为共用一个上下拉。
5.COM口在做1/2输入口时，有可能受到其他COM切换干扰产生毛刺，可能造成轻微暗影，在设置LCDCON1时，尽量选择LCD电流输出较大的配置。
