CMS89F626 DEMO说明

**一、演示内容**

演示检测触摸及1/2bias LCD显示。

**二、优势**

1、芯片抗干扰能力卓越，在VDD与GND间仅接104的情况下，阻容降压电路、开关电源电路、变压器降压电路EFT测试均能过欧标4000V。

2、芯片内置LCD模块，与传统驱动相比省掉每个COM口上的两个电阻。

**三、操作说明**

1、上电背光亮，LCD屏无显示，进入关机状态。

2、关机状态仅K1有效，其余按键无效。

3、K1按一次开机，显示时间倒计时，默认时间2:00,并显示功能“1”，再按一次关机。

4、开机状态下，K2和K3有效，K2为小时加1，K3为分钟加1.，支持长按键。

   

上电 K1按一次 按K2小时增加 按K3分钟增加