V1.02.17
1、更新烧写器固件，优化CMS32M65xx烧写性能，添加新型号支持。
2、添加型号CMS80F7516\CMS80F7616\CMS80F7618\CMS80F7619\CMS32M6710\BAT32A279KM\BAT32A233KC\BAT32G113KC\
	BAT32A337SH\CMS79FT613B1\CMS80F76162\CMS80F76182\CMS80F76192\CMS89F116B

V1.02.16
1、更新型号数据库，修改如下：
    A、CMS32M5512S016 ROM改为32K。
    B、添加型号CMS8F0701A1D820SP/CMS8F0701A1D816SP/CMS8F0702A1D828SP/CMS8F0702AD828SP/CMS8F0702AD820SP/
         CMS8F0702AD816SP/CMS89F121
    C、删除CMS8F0701AD828SP型号
    D、修改CMS89F121\CMS89F123\CMS89F1231\CMS89F126选项字节，添加1.7V LVR选项。
2、更新烧写器固件，修改如下：
    A、优化CMS89F5526B\CMS89F5523B\CMS89F5521B\CMS89F1231\CMS89F123\CMS89F126\CMS89F121等型号的带电烧录性能。
    B、优化CMS32F0301x\CMS32F0332x等型号的带电烧录性能。

V1.02.15
1、更新型号数据库，修改如下：
    A、添加型号CMS8H1205B\CMS32M6534DGE40NB\CMS89F126\CMS89F123\CMS79F611B\CMS79F613B\CMS79F616B\
         CMS8F0701A1D828SP\CMS8F0701AD828S\CMS8F0501A1D608SP\CMS8F0501A2D616SP\CMS8F0501A3D616SP\
         CMS79F5365\CMS79F5335\CMS79F131\CMS8F0113AD608SP\CMS8F0113AD616SP\BAT32G439GK\CMS32H6157\
         CMS32M7510GK100FA\CMS32M7510GK64FA
    B、取消CMS32F033系列、CMS32M53xx系列、CMS32M55xx系列BOOTIOS选项字节。
    C、优化部分型号选项字节描述，保持跟手册和IDE中一致。
    D、CMS8H1213，CMS8H120D, CMS8H1205B，CMS8H1205，CMS8H1215的数据区大小由128字节改为120字节。
2、更新烧写器固件，修改如下：
    A、修复CMS8S589x型号config选择加密之后，烧写报错E-42的问题。
    B、添加新增型号烧写支持。
    C、优化CMS32L051复用SWD后，烧写不良的问题。
    D、CMS8S589x等型号添加内部数据校验。

V1.02.14
1、更新主程序，CMS Core内核芯片默认不操作数据区。
2、更新型号数据库，修改如下：
    A、添加CMS8H1215\CMS8H1213B\CMS80F2536\CMS8H1214\CMS8F0113AD608SP\CMS8F0113AD616SP\CMS89F1231\
        CMS32H6157\BAT32G179GM\CMS32F0301GE20SA\CMS32F0301GE24SS\CMS32F0301GE32FP\CMS32F0301GE32NA\
        CMS32F0332GE32NA\BAT32A237KH\BAT32A239KK\CMS32L032GE\CMS79F5365\CMS79F5335\CMS89F5233B\
        CMS32M5526CS024\CMS32M6526GE16SP\CMS32M6510GE24SS\CMS32M6526GE24SS\CMS32M6526GE24NB\
        CMS32M5717L048\CMS80F73132\CMS80F73162\CMS80F73182型号。
    B、修改CMS32L032GE的数据区大小为1K。
    C、对应手册修改，去掉CMS8H1213型号LVR 2.5V配置。
    D、对应手册修改，修复CMS32M5710L048\CMS32F035LQ48\CMS32F035LQ32\CMS32M5733Q048\CMS32M5710S024\
        CMS32M5733L048\CMS32M5736Q048\CMS32MEBIKELQ48\CMS32M5717L048型号的LVR选项与芯片实际不符的问题。
3、更新烧写器固件，修改如下：
    A、添加新增型号烧写支持。
    B、修复部分ARM M0内核产品，代码复用烧写口后只能烧写一次的问题。
    C、提高CMS32M5526S024烧写稳定性。

V1.02.13
1、更新烧写器固件，修改如下：
    A、大幅度提高CMS8VP070烧写速度。
    B、提高CMS32M5533Q040烧写稳定性。

V1.02.12
1、更新烧写器固件，修改如下：
    A、修复部分芯片下载程序时软件提示错误的问题。
    B、修复部分ARM内核芯片在开启BOOTROM的情况下，ROM在线读取错误的问题。
    C、修复部分ARM内核芯片选择外部供电时烧写失败的问题。
    D、修改烧写界面显示，首页去掉剩余烧写次数显示，添加CfgSum显示，保持烧写器显示和软件界面显示信息一致。
2、添加CMS80F73166型号。

V1.02.11
初始版本