CMS89FT628 DEMO说明

**一、演示内容**

演示无电容触摸。

**二、优势**


1、芯片抗干扰能力卓越, 在VDD与GND间仅接104的情况下，阻容降压电路、开关电源电路、变压 器降压电路EFT测试均能过欧标4000V。

2、无需外接触摸专用电容。

**三、操作说明**

1、上电后K2/K3/K5/K8/K10/K11指示灯亮。

2、每响应一次按键，按键对应的指示灯由亮转灭或由灭转亮。

上电后，K2/K3/K5/K8/K10/K11指示灯亮 每个按键都按一次后的显示结果